<양식>

V.2203						문서번호	1
2022년 근골격계질환 유해요인조사 관리카드(1/3)
평가구분		■정기조사		☐수시조사(☐질환자발생☐설비변화☐작업방법변경☐기타[ ])
평가대상		평가번호		부서명	작업명
전체작업조건		1일작업시간		1일생산량	작업일수			작업순환주기
요소작업명		작업내용			관련사진
1
2
재료/부품/공구사용 특성 (명칭/중량/손잡이 등)
기타 위험요인		☐ 소음 ☐ 온열 ☐ 화상 ☐ 분진 ☐ 사고성재해 ☐ 기타[ ]
증상호소 부위		☐ 손가락 ☐ 손/손목 ☐ 팔꿈치 ☐ 어깨 ☐ 목 ☐ 허리 ☐ 무릎/다리
작업조건 변화 (최근3년)		작업시간(특근 등)	☐ 변화없음 ☐ 변화있음[ ]
		작업속도	☐ 변화없음 ☐ 변화있음[ ]
		인력	☐ 변화없음 ☐ 변화있음[ ]
		작업량(일의종류)	☐ 변화없음 ☐ 변화있음[ ]
		작업 설비	☐ 변화없음 ☐ 변화있음[ ]
참조

V.2203	문서번호	2-1
2022년 근골격계질환 유해요인조사 관리카드(2/3)
평가대상	부서명	작업명	요소작업명
위험요인	위험요인 노출특성 (신체 부위별 자세/힘의사용/정적/반복/진동/압박/충격 등 부가점수 포함 최고 점수 : 7점)
손 /손목	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	외전/내전[+2]	취급물 중량 손가락>1kg) 또는 손>2kg(1)	1분이상 정적자세(1)	분당 4회이상 반복(1)
0-15° (1)	15-45° (2)	>45° (3)	내전[2]	외전[2]
>15°(1)	>30°(2)	>15°(1)	>30°(2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [공구 1kg 이상], [공구 2kg 이상], [공구 진동], [손가락 쥐기/집기], [과도한 손가락 신전], [접촉 압박/충격], [미끄러운 장갑 착용], [손을 망치처럼 사용]	( )점
팔꿈치 /아래팔	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡[3]	회내전/회외전[+2]	취급물 중량 >3kg (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 4회이상 반복(1)
0 -30° (3)	30 -60° (2)	60- 100° (1)	100-120° (2)	> 120° (3)	회내전[2]	회외전[2]
>60° (1)	>80° (2)	>60° (1)	>80° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [공구 1kg 이상], [공구 진동], [회내전/회외전 시 강한 힘(중량물)], [팔꿈치 접촉 압박], [손으로 밀기/당기기], [손 망치 작업]	( )점
어깨 /위팔	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	외전/내전/외회전/내회전[+2]	취급물 중량 >3kg (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 4회이상 반복(1)
중립 [1]	굴곡 [3]	신전 [3]	외전 [2]	내전 [2]	외회전 [2]	내회전 [2]
<±5° (1)	5- 45° (1)	45- 60° (2)	60- 90° (2)	> 90° (3)	< 20° (2)	> 20° (3)	30- 45° (1)	> 45° (2)	10- 30° (1)	> 30° (2)	10- 30° (1)	> 30° (2)	30- 45° (1)	> 45° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [공구 1kg 이상], [공구의 진동], [접촉 압박], [팔꿈치 과도한 신전], [어깨 치켜 올림], [허리 굽히고 팔 뻗기], [누운 자세/엎드린 자세], [어깨로 운반], [손을 이용해 중량물 들기/내리기], [손으로 중량물 운반], [손으로 중량물 밀기/당기기]	( )점
목	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	회전/측면기울임[+2]	머리 또는 목 부위 중량물 또는 힘이 작용 (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 2회이상 반복(1)
중립 [1]	굴곡 [3]	신전 [3]	회전 [2]	측면기울임 [2]
0- 5° (1)	5- 20° (1)	20- 45° (2)	> 45° (3)	< 5° (1)	5- 20° (2)	> 20° (3)	20- 45° (1)	> 45° (2)	> 10° (1)	> 30° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [어깨 위 손 올림], [허리 굽히고 팔 뻗기], [움직임이 제한된 좁은 공간], [어깨로 운반하는 작업]	( )점
허리 /고관절	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	회전/측면기울임[+2]	일일 취급 누적 중량 >250kg (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 2회이상 반복(1)
굴곡[3]	신전[3]	회전[2]	측면기울임[2]
<±5° (1)	5-20° (1)	20-45° (2)	>45° (3)	>0° (2)	>30° (3)	>10° (1)	>30° (2)	>10° (1)	>30° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [차량 등 전신 진동], [어깨 위로 손 올려 중량물 취급], [무릎 꿇기, 쪼그린 자세], [허리 굽히고 팔 뻗기], [등을 사용해 운반], [중량물 5kg 이상], [10kg 이상 : +2], [20kg 이상 : +3]	( )점
무릎 /발목	자세 및 동작[5]	힘[+1]	정적[+1]	―	점수[7]
무릎꿇기/쪼그리기 [3]	오르내리기/운전형태/걷기[+2]	취급하는 물체의 무게 >5kg (1)	1분이상 정적자세(1)	―
오르내리기 [2]	운전형태 [2]	걷기 [2]
<0.5 시간 (1)	0.5-1 시간 (1)	1-2 시간 (2)	>2 시간 (3)	400- 1000 걸음 (1)	> 1000 걸음 (2)	2-4 시간 (1)	>4 시간 (2)	2-4 km (1)	>4 km (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [무릎/발목 비틀림], [출발/정지 반복, 불안정한 자세], [움직임이 제한된 좁은 공간], [무릎 접촉/충격], [뛰어 내리기], [중량물 10kg 이상], [중량물 20kg 이상 : +2]	( )점

V.2203	문서번호	2-2
2022년 근골격계질환 유해요인조사 관리카드(2/3)
평가대상	부서명	작업명	요소작업명
위험요인	위험요인 노출특성 (신체 부위별 자세/힘의사용/정적/반복/진동/압박/충격 등 부가점수 포함 최고 점수 : 7점)
손 /손목	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	외전/내전[+2]	취급물 중량 손가락>1kg) 또는 손>2kg(1)	1분이상 정적자세(1)	분당 4회이상 반복(1)
0-15° (1)	15-45° (2)	>45° (3)	내전[2]	외전[2]
>15°(1)	>30°(2)	>15°(1)	>30°(2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [공구 1kg 이상], [공구 2kg 이상], [공구 진동], [손가락 쥐기/집기], [과도한 손가락 신전], [접촉 압박/충격], [미끄러운 장갑 착용], [손을 망치처럼 사용]	( )점
팔꿈치 /아래팔	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡[3]	회내전/회외전[+2]	취급물 중량 >3kg (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 4회이상 반복(1)
0 -30° (3)	30 -60° (2)	60- 100° (1)	100-120° (2)	> 120° (3)	회내전[2]	회외전[2]
>60° (1)	>80° (2)	>60° (1)	>80° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [공구 1kg 이상], [공구 진동], [회내전/회외전 시 강한 힘(중량물)], [팔꿈치 접촉 압박], [손으로 밀기/당기기], [손 망치 작업]	( )점
어깨 /위팔	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	외전/내전/외회전/내회전[+2]	취급물 중량 >3kg (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 4회이상 반복(1)
중립 [1]	굴곡 [3]	신전 [3]	외전 [2]	내전 [2]	외회전 [2]	내회전 [2]
<±5° (1)	5- 45° (1)	45- 60° (2)	60- 90° (2)	> 90° (3)	< 20° (2)	> 20° (3)	30- 45° (1)	> 45° (2)	10- 30° (1)	> 30° (2)	10- 30° (1)	> 30° (2)	30- 45° (1)	> 45° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [공구 1kg 이상], [공구의 진동], [접촉 압박], [팔꿈치 과도한 신전], [어깨 치켜 올림], [허리 굽히고 팔 뻗기], [누운 자세/엎드린 자세], [어깨로 운반], [손을 이용해 중량물 들기/내리기], [손으로 중량물 운반], [손으로 중량물 밀기/당기기]	( )점
목	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	회전/측면기울임[+2]	머리 또는 목 부위 중량물 또는 힘이 작용 (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 2회이상 반복(1)
중립 [1]	굴곡 [3]	신전 [3]	회전 [2]	측면기울임 [2]
0- 5° (1)	5- 20° (1)	20- 45° (2)	> 45° (3)	< 5° (1)	5- 20° (2)	> 20° (3)	20- 45° (1)	> 45° (2)	> 10° (1)	> 30° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [어깨 위 손 올림], [허리 굽히고 팔 뻗기], [움직임이 제한된 좁은 공간], [어깨로 운반하는 작업]	( )점
허리 /고관절	자세[5]	힘[+1]	정적/반복[+1]	점수[7]
굴곡/신전[3]	회전/측면기울임[+2]	일일 취급 누적 중량 >250kg (1)	1분이상 정적자세(1)	분당 2회이상 반복(1)
굴곡[3]	신전[3]	회전[2]	측면기울임[2]
<±5° (1)	5-20° (1)	20-45° (2)	>45° (3)	>0° (2)	>30° (3)	>10° (1)	>30° (2)	>10° (1)	>30° (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [차량 등 전신 진동], [어깨 위로 손 올려 중량물 취급], [무릎 꿇기, 쪼그린 자세], [허리 굽히고 팔 뻗기], [등을 사용해 운반], [중량물 5kg 이상], [10kg 이상 : +2], [20kg 이상 : +3]	( )점
무릎 /발목	자세 및 동작[5]	힘[+1]	정적[+1]	―	점수[7]
무릎꿇기/쪼그리기 [3]	오르내리기/운전형태/걷기[+2]	취급하는 물체의 무게 >5kg (1)	1분이상 정적자세(1)	―
오르내리기 [2]	운전형태 [2]	걷기 [2]
<0.5 시간 (1)	0.5-1 시간 (1)	1-2 시간 (2)	>2 시간 (3)	400- 1000 걸음 (1)	> 1000 걸음 (2)	2-4 시간 (1)	>4 시간 (2)	2-4 km (1)	>4 km (2)
◆ 부가점수 (각 +1) : [무릎/발목 비틀림], [출발/정지 반복, 불안정한 자세], [움직임이 제한된 좁은 공간], [무릎 접촉/충격], [뛰어 내리기], [중량물 10kg 이상], [중량물 20kg 이상 : +2]	( )점

V.2203									문서번호		3
2022년 근골격계질환 유해요인조사 관리카드(3/3)
평가대상		평가번호		부서명				작업명
		손/손목	팔/팔꿈치		어깨/위팔		목			허리		무릎/발목
2-1 평가결과
		■ 평가결과 :
2-2 평가결과
		■ 평가결과 :
관리 단계 : ☐상[7점] / ☐중상[5-6점] / ☐중[3-4점] / ☐하[1-2점] ※ 「중상」단계 이상인 경우, 예방을 위해 우선 개선조치를 취해야 함.
문서번호	주요 문제점					개선 검토 방향(안)							수집경로
참조